**Farba antykorozyjna w sprayu.**

**Farba w sprayu przeznaczona do aplikacji na rdze lub czystą stal.** Powinna  być stosowana w lekkich warunkach przemysłowych, wewnątrz pomieszczeń o normalnej wilgotności. Do stosowania jako podkład pod [farby nawierzchniowe w sprayu HARD HAT](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-nawierzchniowa-spray-rozne-kolory-Hard-Hat-500ml-/19) lub pod [farby fluorescencyjne w sprayu](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-fluorescencyjna-spray-500ml-/27). **Produkt zawiera wysokiej jakości pigmenty antykorozyjne.** Produkt wolny od chromianów i ołowiu.

**Farba antykorozyjna w sprayu** dostępna jest w kolorze czerwonym lub szarym. Farba głęboko penetruje zardzewiały metal zapobiegając rozwojowi korozji. Podkład antykorozyjny w sprayu jest idealny do aplikacji w trudno dostępnych miejscach np. małe stalowe elementy w halach produkcyjnych czy magazynach. Bardzo szybko wysycha dzięki czemu renowacje można przeprowadzić w ciągu kilku godzin. Nadaje się do aplikacji na nowe lub lekko zardzewiałe powierzchnie.

**Farba na rdzę w sprayu zabezpiecza podłoże na lata!**

* Kolor: czerwony; szary
* Pojemność: 500ml
* Wydajność: 2,5m2/puszka
* Szybko działający podkład na rdzę w sprayu zapobiegający korozji
* **Przykładowe zastosowanie: zabezpieczenie wszelkiego typu konstrukcji stalowych, zaprawkowanie trudno dostępnych miejsc. Świetnie sprawdza się również w zastosowaniach domowych np. płoty, rowery etc.**
* Do aplikacji na czystej lub skorodowanej stali
* Penetruje skorodowaną powierzchnię
* Do przemalowania: **10 minut**, suchy w dotyku: **30 minut**
* Czerwony do ciemnych nawierzchni, szary do jasnych nawierzchni
* Nie zawiera ołowiu ani chromianu

**Farba antykorozyjna w sprayu dodatkowe informacje:**

J**ak przygotować powierzchnię do malowania?** Zalecamy ręcznie przygotować elementy do malowania. Oczyścić podłoże szczotką drucianą, usunąć luźne płaty rdzy i starej farby.

**Czy farbę antykorozyjną w sprayu można przemalować?** Tak, farbę podkładową w sprayu można przemalować dowolnymi farbami w sprayu marki Rust - Oleum np. [farbami nawierzchniowymi w różnych kolorach](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-nawierzchniowa-spray-rozne-kolory-Hard-Hat-500ml-/19), [farbami fluorescencyjnymi](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-fluorescencyjna-spray-500ml-/27) czy [farbami metalicznymi w sprayu.](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-metaliczna-spray-500-ml-31%2C71-zl-netto/18)

**Co zrobić jeśli nie zużyliśmy całej farby w sprayu?** Po użyciu odwrócić pojemnik do góry dnem i naciskać dozownik przez 2 - 3 sekundy, aby oczyścić zawór. Dzięki temu dysza nie zaschnie, a farba będzie mogła zostać użyta w późniejszym terminie.

**Powiązane produkty:**

[Lakier w sprayu w różnych kolorach](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-nawierzchniowa-spray-rozne-kolory-Hard-Hat-500ml-/19) | [Farba fluorescencyjna](https://handel.alcor.pl/pl/p/Farba-fluorescencyjna-spray-500ml-/27) |[Minia antykorozyjna 769](https://handel.alcor.pl/pl/p/769-Ekologiczny-podklad-antykorozyjny-48%2C77-zl-nettol/60) |

Pliki do pobrania:

* [Farba na rdzę w sprayu - Karta informacji technicznej](https://handel.alcor.pl/pl/p/file/98d0e8e7f2c824404ffe0d7c5f043cbd/2169.pdf)